**Farmpoint Vattenhaltsmätare**

**Art.nr: 10000401**

****

***Vattenhaltsmätaren som mäter på hela kärnor!***

Farmpoint är den nya generationens vattenhaltsmätare som ger en analys av vattenhalten på hel spannmål.

Spannmålen mäts upp, komprimeras och mäts med hög frekvens vilket innebär att mätningar sker på ytan av kärnan. Detta ger tillsammans med den automatiska temperatur kompenseringen ett säkert resultat.

**Varför Farmpoint vattenhaltsmätare**?

* Exakt digital mätning
* Batteriindikator
* Automatisk självsläckning
* Individuell kalibrering på de vanligaste spannmålssorterna
* Arbetar med hög mätfrekvens
* Automatisk temperatur kompensering
* Mätceller i polerat aluminium
* Höljet i stötsäkert ABS plast
* Medelvärdes beräkning. ( 4 värden)
* Kan uppdateras med nya grödor
* Levereras i stöt säker transportväska.
* 2 års garanti

**Det är enkelt att använda Farmpoint Digital:**

Enkel hantering endast 4 tangenter.

1. Starta mätaren med on/Test knappen
2. Välj den önskade grödan med pil-tangeterna.
3. Fyll test cellen och skruva på locket tills indikatorn är i nivå
4. Tryck på ON/TEST knappen
5. Läs av vattenhalten direkt på displayen

**Tekniska specifikationer**

Mätområde: 5 % till 45 % beroende på gröda

Arbetstemperatur: 0-45 °C.

Arbetsprincip: Kapacitans och hög frekvens

Temp.kompensering: Automatisk

Display: 2 Linjers LCD med ljus

Mått: 21x7,5x7,5 cm

Vikt inklusive väska: 1,2 kg

Batteri: 9 volts alkali

Noggrannhet: Bättre än +/- 0,5%\*

\*I normal arbetstemperatur och vid genomsnittlig mätning och kalibrerad

Förprogrammerade grödor

Havre

Vete

Korn

Råg

Raps

Ryps

Ärter

Rågvete

Timotej

Rödsvingel

Rajgräs

Ängssvingel

Rödklöver

Linfrö

Senap

Majs

Åkerbönor

Vitklöver